****

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, GESTIONE LOGISTICA**

**VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”**

**TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992**

**E-mail :** [**provveditorato@asp.crotone.it**](mailto:provveditorato@asp.crotone.it)

**CAPITOLATO TECNICO**

**PREZZO A BASE D’ASTA : €. 220.000,00**

**CIG 80187555F5**

**LABORATORIO DI CROTONE:**

ANALIZZATORE INTEGRATO

Sistema analitico integrato, completamente automatico, per l’esecuzione di test di chimica clinica e proteine, farmaci, droghe, ormoni ecc…

Caratteristiche dello strumento:

* Accesso random che utilizzi metodiche colorimetriche, enzimatiche, potenziometriche e/o turbidimetriche, chemiluminescenza, con cadenza analitica di circa 900 test/ora, escluso ISE, per i test di chimica e circa 170 test/ora per quanto riguarda l’immunochimica;
* Possibilità di pipettamento dei campioni (siero, plasma, proteine, urine) direttamente da tubo primario e di alloggiamento di provette di misura diversa;
* Riconoscimento positivo via “barcode”;
* Possibilità di piatto porta campioni con circa 100 posti a caricamento continuo;
* Possibilità di utilizzo di quantità minime di campione e dispensazione con sistema di prevenzione del rischio carry-over;
* Controllo della qualità del campione;
* Diluizioni automatiche re-rum e reflex test;
* Vano porta reattivi refrigerato con controllo della temperatura;
* Possibilmente caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione degli esami in corso;
* Gestione status reagenti (test eseguibili, test disponibili, scadenza ecc..);
* Possibilità di gestire le urgenze;
* Possibilità di circa 100 parametri in linea;
* Controllo di qualità su più livelli e relativa rappresentazione grafica;
* Consumabili preferibilmente monouso;
* Possibilità di ridotta produzione di reflui da smaltire secondo le vigenti norme;
* Reagenti preferibilmente pronti all’uso, con possibilità di riconoscimento via “barcode”;
* Calibrazione dei reattivi stabile più a lungo possibile;

**Nota bene -** L’Aggiudicatario deve fornire gruppo statico di continuità ed interfacciamento bidirezionale dello strumento con il programma gestionale in dotazione al Laboratorio, completo di postazione PC completa di stampante laser per la refertazione.

**LABORATORIO DI CIRO’ MARINA:**

ANALIZZATORE AUTOMATICO DI CHIMICA CLINICA

Caratteristiche dello strumento:

* Accesso random con cadenza analitica di circa 200 test/ora,
* Possibilità di pipettamento dei campioni (siero, plasma, proteine, urine) direttamente da tubo primario e di alloggiamento di provette di misura diversa;
* Riconoscimento positivo via “barcode”;
* caricamento continuo dei campioni;
* Possibilità di utilizzo di quantità minime di campione e dispensazione con sistema di prevenzione del rischio carry-over;
* Possibilmente caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione degli esami in corso;
* Consumabili preferibilmente monouso;
* Possibilità di ridotta produzione di reflui da smaltire secondo le vigenti norme;
* Reagenti preferibilmente pronti all’uso, con possibilità di riconoscimento via “barcode”;
* Calibrazione dei reattivi stabile più a lungo possibile;

PER ACCETTAZIONE - La Ditta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante