****

**CAPITOLATO TECNICO**

**RDO per l’Acquisto di Arredi Sanitari per la Sala Parto dell’U.O. di Ostetricia-Ginecologia del P.O. di Crotone.**

**LOTTO 1 - COD.CIG. 6786761459– N.03 Lettini da visita Ginecologici Elettrici a 3 Snodi caratteristiche minime – Prezzo a base d’asta Euro 10.000,00**

* Lettino ginecologico elettrico ad altezza regolabile elettricamente e schienale regolabile elettricamente;
* Pulsantiera libera (Telecomando);
* Cosciali in poliuretano morbido completamente regolabili in tutte le posizioni e rivestiti in similpelle lavabile in tinta con il lettino;
* Barra rail laterale per il collegamento di eventuali accessori;
* Gambale sganciabile e asportabile, montabile in tre diverse posizioni;
* Rivestimento in similpelle ignifuga Classe 1 IM;
* Possibilità di accesso dati da remoto ed esportazione degli stessi.

**Completo di:**

* Maniglioni di tenuta con regolazione a pulsante, scorrevoli su barra rail;
* Vaschetta in acciaio inox scorrevole e estraibile;
* Porta flebo regolabile in altezza a due ganci. Portarotolo posteriore (lenzuolini).

**Descrizione strutturale:**

Le regolazioni devono avvenire tramite tre motori elettrici gestiti da una centralina comandata da una pulsantiera ergonomica.

Il gambale deve essere staccabile e può essere smontato manualmente, con due posizioni di lavoro, abbassato verticale o alzato orizzontale al piano.

Il basamento deve essere in acciaio verniciato coperto da un carter di sicurezza in ABS termoformato.

Il rivestimento deve essere sagomato e le cuciture doppie per una maggiore sicurezza allo strappo.

**LOTTO 2 – COD.CIG 6786766878 – N.03 Letti Travaglio/Parto con le seguenti caratteristiche minime - Prezzo a base d’asta Euro 45.000,00**

* Zona piedi a scomparsa senza nessuna possibilità di estrarla con inclinazioni varie;
* Maniglie in materiale ergonomico;
* Zona lombare del materasso con massaggio per incrementare il confort della donna con due velocità e regolazione dello stesso;
* Accesso alla seduta non inferiore a 60 cm in altezza;
* La poltrona deve essere comandata da telecomando wireless;
* Sanificazione semplice senza ostruzione con smontaggio delle parti interessate;
* La poltrona dovrà essere dotata di n° 2 barre istallate nella parte superiore e nella parte addominale per tenersi in caso di spinte prolungate;
* Supporto attaccato alla poltrona per il telecomando palmare, asta porta flebo, vassoio per strumentazione;
* La poltrona dovrà sopportare il peso non inferiore a 245 kg;
* Sistema articolato ad U a cinque articolazioni ed aggancio rapido, morsetto di fissaggio con giunto sferico, cilindro di serraggio, morso girevole;
* Possibilità di scelta colori.

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

F.to Sig. Giuseppe Basile

Firma e timbro per accettazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_